产能置换方案

海城市中昊镁业有限公司年产20万吨轻烧氧化镁悬浮炉建设项目产能置换方案如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：万吨/年 |
| 建设项目情况 |
| 企业名称 | 建设地址 | 统一社会信用代码 | 主体设备（生产线）名称 | 规格型号及数量 | 主要产品 | 设计产能 | 开工时间 | 投产时间 |
| 海城市中昊镁业有限公司 | 海城市牌楼镇菱镁工业园 | 91210381055666395B | 悬浮炉 | 单炉燃料供热量42000-58400万千卡/日，2座 | 轻烧氧化镁 | 每座10万吨，共20万吨 | 2024年12月 | 2025年12月 |
| 退出产能情况 |
| 项目1 | 企业情况 | 企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 联系人 | 联系方式 |
| 海城市军刚中档镁砂有限公司 | 海城市牌楼镇杨甸村 | 91210381241602475F | 张峰 |  |
| 退出产能情况 | 主体设备（生产线）名称 | 规格型号及数量 | 主要产品 | 核定产能 | 用于本项目置换产能 | 置换比例 | 关停、拆除时间 |
| 轻烧反射窑 | 长：6m宽：6m高：6m，22座 | 轻烧氧化镁 | 1万吨，22座，共22万吨 | 22万吨 | 1.4:1 | 2024年12月 |
| 项目2 | 企业情况 | 企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 联系人 | 联系方式 |
| 海城市军刚中档镁砂有限公司 | 海城市牌楼镇杨甸村 | 91210381241602475F | 张峰 |  |
| 退出产能情况 | 主体设备（生产线）名称 | 规格型号及数量 | 主要产品 | 核定产能 | 用于本项目置换产能 | 置换比例 | 关停、拆除时间 |
| 重烧窑 | 内径：2.45m，高：17.5m，3座； 内径：2.4m，高：17.5m，1座 | 重烧镁 | 1.55万吨，3座，1.5万吨，1座，共6.15 | 6.15万吨 | 1.43:1 | 2024年12月 |