产能置换方案

海城市谦源耐火材料有限公司年产44万吨轻烧氧化镁悬浮窑建设项目产能置换方案如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：万吨/年 |
| 建设项目情况 |
| 企业名称 | 建设地址 | 统一社会信用代码 | 主体设备（生产线）名称 | 规格型号及数量 | 主要产品 | 设计产能 | 开工时间 | 投产时间 |
| 海城市谦源耐火材料有限公司 | 海城市牌楼镇代家工业园区 | 91210381570927289Y | 悬浮窑 | 每座（燃料供热量：87600-120400万千卡/日） | 轻烧氧化镁 | 每座22万吨，共44万吨 | 2024年12月 | 2025年12月、2026年12月 |
| 退出产能情况 |
| 项目 | 企业情况 | 企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 联系人 | 联系方式 |
| 海城市谦源耐火材料有限公司 | 海城市牌楼镇代家工业园区 | 91210381570927289Y | 顾晓丹 |  |
| 退出产能情况 | 主体设备（生产线）名称 | 规格型号及数量 | 主要产品 | 核定产能 | 用于本项目置换产能 | 置换比例 | 关停、拆除时间 |
| 轻烧反射窑 | 长：6m宽：6m高：7.7m,61座;长：5m宽：5m高：7.6m，10座 | 轻烧氧化镁 | 1.078万吨，61座；0.85万吨，10座，共74.3万吨 | 66万吨 | 1.5:1 | 2024年12月 |