产能置换方案

海城东格镁业有限公司年产20万吨轻烧氧化镁悬浮窑建设项目产能置换方案如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：万吨/年 |
| 建设项目情况 |
| 企业名称 | 建设地址 | 统一社会信用代码 | 主体设备（生产线）名称 | 规格型号及数量 | 主要产品 | 设计产能 | 开工时间 | 投产时间 |
| 海城东格镁业有限公司 | 海城市牌楼镇代家沟村 | 912103817851442738 | 悬浮窑 | 燃料供热量82200-84000万千卡/日，1座 | 轻烧氧化镁 | 20万吨 | 2024年12月 | 2026年10月 |
| 退出产能情况 |
| 项目1 | 企业情况 | 企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 联系人 | 联系方式 |
| 海城东格镁业有限公司 | 海城市牌楼镇代家沟 | 912103817851442738 | 潘振中 |  |
| 退出产能情况 | 主体设备（生产线）名称 | 规格型号及数量 | 主要产品 | 核定产能 | 用于本项目置换产能 | 置换比例 | 关停、拆除时间 |
| 轻烧反射窑 | 长：5.5m宽：5m高：7.6m，24座 | 轻烧氧化镁 | 0.9万吨，24座，共21.6万吨 | 21.6万吨 | 1.2:1 | 2024年12月 |
| 项目2 | 企业情况 | 企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 联系人 | 联系方式 |
| 海城市石粉二厂有限公司 | 牌楼镇金堡村 | 91210381241568297K | 吴振 |  |
| 退出产能情况 | 主体设备（生产线）名称 | 规格型号及数量 | 主要产品 | 核定产能 | 用于本项目置换产能 | 置换比例 | 关停、拆除时间 |
| 轻烧反射窑 | 长：5.7m宽：5.7m高：9m 8座长：6m宽：6m高：10m 8座 | 轻烧氧化镁 | 1.1万吨8座、1.2万吨8座，共18.4万吨 | 3万吨 | 1.5:1 | 2024年12月 |