产能置换方案

大石桥临峰耐火材料有限公司年产10万吨轻烧氧化镁产品LMKST-475A菱镁矿轻烧专用动态双膛炉及配套生产线建设项目产能置换方案如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：万吨/年 |
| 建设项目情况 |
| 企业名称 | 建设地址 | 统一社会信用代码 | 主体设备（生产线）名称 | 规格型号及数量 | 主要产品 | 设计产能 | 开工时间 | 投产时间 |
| 大石桥临峰耐火材料有限公司 | 辽宁省大石桥市官屯镇大岭村 | 91210882121416467W | 菱镁矿轻烧专用动态双膛炉 | LMKST-475A1座 | 轻烧镁粉 | 10 | 2024年12月 | 2025年12月 |
| 退出产能情况 |
| 项目 | 企业情况 | 企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 联系人 | 联系方式 |
| 大石桥临峰耐火材料有限公司 | 辽宁省大石桥市官屯镇大岭村 | 91210882121416467W | 廉影 |  |
| 退出产能情况 | 主体设备（生产线）名称 | 规格型号及数量 | 主要产品 | 核定产能 | 用于本项目置换产能 | 置换比例 | 关停、拆除时间 |
| 轻烧反射窑 | 14座5.5米×5.5米×7米1座圆形直径2.5米×12.48米，（1带3） | 轻烧氧化镁 | 14.85万吨 | 14.85万吨 | 1.485:1 | 2024年12月 |