辽宁恒威水泥集团有限公司日产5667吨水泥熟料生产线项目补产能置换方案

|  |
| --- |
| 所属情形：不属于位于国家规定大气污染防治重点区域或同一法人企业集团内部的产能转出 |
|  **补充产能项目情况**  |
| 企业名称 | 项目名称 | 建设地点 |
| 辽宁恒威水泥集团有限公司 | 辽宁恒威水泥集团有限公司日产5667吨熟料生产线（原设计日产4000吨，补充产能1667吨/日） | 辽阳市文圣区罗大台镇陆甲村 |
| 主体设备规格型号及数量 | 设计产能（t/d） | 置换产能（t/d） | 置换比例 | 补充后设计产能（t/d） | 计划开工建设时间 | 计划点火投产时间 |
| φ4.8×72米回转窑1条 | 4000 | 2500 | 1.5（退出）:1（建设） | 5667 | 补充产能（非新建项目） | 补充产能（非新建项目） |
| **转出产能情况** |
| 企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号（有效期） |
| 辽阳冀东水泥有限公司 | 辽阳市文圣区罗大台镇青峰村 | 912110007497847912 | 灯计发【2003】102号 | （辽）XK08-001-05376(有效期至2027年2月20日) |
| 主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能（t/d） | 用于本项目置换产能（t/d） |
| φ4×60m回转窑1条 | 2500 | 2500，置换比例1.5:1 |
| 是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号（有效期） | 计划关停时间 |  计划拆除退出时间 |
| 否 | 否 | 912110007497847912001P（2028年12月11日止） | 2025年9月30日 |  2025年12月31日 |