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	菱镁矿浮选和镁砂生产线清单（样表）

	

	序号
	企业名称
	生产线
（主体设备）
	产品名称
	建设地址
	投产时间
	设计产能      （万吨/年）
	备案文件名称及文号

	
	
	名 称
	规 格
	数量
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：清单是向社会公开相关生产线（主体设备）情况，便于社会监督。其内容主要依据企业报送情况，不作为合法合规性依据或相关证明依据，实际情况应按具体工作要求进一步核实。









附件2
产能换算表
	菱镁矿浮选

	主体设备
	设备规格
	产能
（万吨/年，矿石处理量）

	浮选线
	4-6立方米浮选机
	10

	
	8-10立方米浮选机
	20

	
	16立方米浮选机
	50

	
	32立方米浮选机
	100



	轻烧氧化镁

	主体设备
	设备规格
	产能
（万吨/年）

	轻烧反射窑
	外部尺寸（长×宽×高）= 5米×5米×（6-7）米
	0.75

	
	外部尺寸（长×宽×高）= 6米×6米×（6-7）米
	1

	
	外部尺寸（长×宽×高）= 7米×7米×大于7米
（尺寸更大的按此档计）
	1.2

	悬浮炉
	燃料供热量：21000-29200万千卡/日
	5

	
	燃料供热量：42000-58400万千卡/日
	10

	
	燃料供热量：63000-87600万千卡/日
	15


*长、宽尺寸为窑炉主体外墙尺寸（不包括进、出料、排烟等装置），高（有效高度）指从炉条上沿或烧嘴喷火孔到炉顶料面的尺寸。供热量指供给窑炉本体热量（低位发热量）。

	电熔镁砂

	主体设备
	设备规格
（变压器额定容量）
	产能
（吨/年）

	变压器
	1800kVA
	2000

	
	3150kVA
	3500

	
	4000kVA
	5000

	
	5000kVA
	5500

	
	6300kVA
	8000

	
	9000kVA
	10500



	烧结镁砂（重烧镁砂、中档镁砂、高纯镁砂）

	主体设备
	设备规格
	产能
（万吨/年）

	重烧竖窑
	有效容积50立方米：内径2米，高度15米，普通竖窑无出料机
	1

	
	有效容积60立方米：内径2.3米，高度15米，普通竖窑无出料机
	1.2

	
	有效容积80立方米：内径2.6米，高度15米，普通竖窑无出料机
	1.5

	
	有效容积60立方米：内径2.2米，高度16米，机械化竖窑有出料机
	1.5

	
	有效容积85立方米：内径2.6米，高度16米，机械化竖窑有出料机
	1.8

	
	有效容积100立方米：内径2.7米，高度17.5米，机械化竖窑有出料机
	2.5

	中档镁砂
	有效容积50立方米：内径2米，有效高度16米
	1.5

	
	有效容积80立方米：内径2.5米，有效高度16.5米
	2.5

	高纯镁砂
	有效容积15立方米：内径1.2米，有效高度13-15米
	2

	
	有效容积25立方米：内径1.4米，有效高度10-15米
	3

	
	有效容积35立方米：内径1.6米，有效高度10-16米
	4.5

	
	有效容积40立方米：内径1.8米，有效高度12-17米
	5


*有效高度为窑内料柱高度（圆盘出料机盘面到排风口下沿）

注：1．未明确的窑炉等特殊情况需组织专家核定。
2．年工作日按300天计算。
3．产能换算表仅用于此办法中退出产能规模的推算确定。
4．按插值法推算产能。

设备规格在标准值两档之间的，插值法公式：


设备规格大于最大标准值的，插值法公式：
设备规格N—设备规格N-1设备规格X—设备规格N
产能N—产能N-1产能X—产能N
设备规格小于最小标准值的，插值法公式：
设备规格N+1—设备规格N     设备规格N—设备规格X
产能N+1—产能N产能N—产能X


产能X为待核定设备规格对应的产能，设备规格X为待核定设备的规格。设备规格N、设备规格N+1、设备规格N-1、产能N、产能N+1、产能N-1为表中所列标准值，标准值为区间的，计算时取中间值。
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附件3
产能置换方案
________________________________项目（企业、产能、产品、生产线等内容）产能置换方案如下：
	
	
	
	
	
	单位：万吨/年

	建设项目情况

	企业名称
	建设地址
	统一社会信用代码
	主体设备（生产线）名称
	规格型号
及数量
	主要产品
	设计
产能
	开工时间
	投产
时间
	置换
比例
	联系人及联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	退出产能情况

	项目1
	企业情况
	企业名称
	地址
	统一社会信用
代码
	主要产品
	联系人
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	退出产能情况
	主体设备（生产线）名称
	规格型号及数量
	设计产能
	核定产能
	关停时间
	拆除完成时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	手续情况
（文件名、手续名及文号、证号）
	备案
	环评批复　
	环保验收
	排污许可证
	土地证
	能评批复

	
	
	
	
	
	
	
	

	……
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附件4
	退出产能现场审核意见表

	退出产能情况

	项目1
	企业情况
	企业名称
	
	地址
	

	
	
	统一社会信用代码
	
	联系人及
联系方式
	

	
	退出产能情况
	主体设备（生产线）名称
	
	规格型号及数量
	

	
	
	设计产能
（万吨/年）
	
	主要产品
	

	
	手续情况
（文件名、手续名及文号、证号）
	备案
	　
	环评批复
	

	
	
	环保验收
	
	排污许可证
	

	
	
	土地证
	
	能评批复
	

	项目2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	审 查 意 见

	







	现场审核专家签名及日期：      

                                                      （盖章）

                                                                 年  月  日   



注：专家审核意见内容包括退出产能的手续材料的完整、规范、批建一致性，现场审核的主要设备名称、规格、产品和核定产能等。必要时请留存影像资料。
附件5

承 诺 书

本企业____________________________________（产能退出企业）保证职工安置到位、退出产能真实准确、无重复使用，将按期拆除退出产能。
特此承诺。

企业法定代表人签字：

企业公章：


年月日
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