产能置换方案

海城市华丰镁业矿产品有限公司年产10万吨轻烧氧化镁预热式回转窑建设项目产能置换方案如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：万吨/年 |
| 建设项目情况 |
| 企业名称 | 建设地址 | 统一社会信用代码 | 主体设备（生产线）名称 | 规格型号及数量 | 主要产品 | 设计产能 | 开工时间 | 投产时间 |
| 海城市华丰镁业矿产品有限公司 | 牌楼镇代家工业园区 | 91210381771413890H | 预热式回转窑 | 1座(直径3米，长度100米） | 轻烧氧化镁 | 10万吨 | 2024年12月 | 2025年12月 |
| 退出产能情况 |
| 项目 | 企业情况 | 企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 联系人 | 联系方式 |
| 海城市华丰镁业矿产品有限公司 | 海城市牌楼镇代家工业园区 | 91210381771413890H | 钟壮 |  |
| 退出产能情况 | 主体设备（生产线）名称 | 规格型号及数量 | 主要产品 | 核定产能 | 用于本项目置换产能 | 置换比例 | 关停、拆除时间 |
| 轻烧反射窑 | 长：6m宽：6m高：10.0m；12座 | 轻烧氧化镁 | 1.2万吨，12座，共14.4万吨 | 14万吨 | 1.4:1 | 2024年12月 |